airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Knee Tilt | Noir Minuit [air2-KT/air2S-KT] |
|  | |
| Dossier:  Noir Minuit   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en plastique avec espace d’aération [air2] * Dossier solide [air2S] * Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération * Dossier anatomique rembourré (19"l x 24"h)   Accoudoir:  Noir Minuit  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de pivotement [TC360] * Accoudoit tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360]   Siège:   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p) * Siège avec coutures   **Options:**   * Très Petit (17 ½”l x 15 ½”p) [XSS] * Petit (18 ½”l x 17”p) [SS] * Format Large (22”l x 19”p) [PS] * Format Long (20”l x 21”p) [XLS] * Format Plus (22”l x 21”p) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Réglage de la hauteur du siege:   * Cylindre 125 mm (18" – 23")   **Options:**   * Cylindre 80 mm (15 ¼”-18 ¼”) [80MM] (Seulement disponible avec base en nylon renforcée de fibre de verre de 26") * Cylindre 100 mm(15 ½”-19”) [100MM] * Cylindre 140 mm (19”-24 ½”) [140MM] | Mécanisme type Knee Tilt:   * Mécanisme type « flottant sans intervalle » * Réglage de l’angle du dossier * Réglage de la tension du ressort du flottant * Réglage de la profondeur du siège (2 ½")   Base/Patins/Roues et Roulettes:   * 25" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis   **Options:**   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB] * Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP] * Base d’aluminium poli de 26" [26PB] * Roulettes chromés Accent [CAC] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Roulettes simples en nylon [SW] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Patins de 2 ¼” [2G]   Additional Options   * Pompe lombaire [AL] * Pompe thoracique [AT] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR]   Dimensions:  Poids emballé/volume   * 56 lbs. / 11,7 pi. cu. |