ergoForce™ Dossier hautMulti Tilt [eForce-HB-MT]

|  |  |
| --- | --- |
| Dossier* Système breveté de réglage de la hauteur du dossier sur 5 po
* Dossier double courbe avec recouvrement intégral (19 po de largeur x 26 po de hauteur)
* Résistant aux perforations et à l’abrasion : recouvrement ergoCentric+Guard sur la partie inférieure du dossier (sur 5 po à partir du bas du dossier)

Accoudoirs* [Cliquez ici](http://www.ergocentric.com/fr/resource/accoudoirs) pour voir les options

Assise* Mousse de polyuréthane double densité
* Structure en bois dur à 8 plis
* Dimensions de l’assise (20 po de largeur x 19 po de profondeur)
* Résistant aux perforations et à l’abrasion : solution ergoCentric+Guard sur la partie inférieure du dossier (sur 5 po à partir du bas du dossier)

Méchanisme Multi Tilt * Mécanisme type « flottant sans intervalle »
* Réglage de l’angle du dossier
* Réglage de la tension du ressort du flottant
* Verrouillage de la bascule avant
* Réglage de la profondeur du siège (2,5 po)

Réglage de la hauteur du siège* 125 mm Pneumatic Lift (16,5 po – 21,5 po)

**Options:*** Cylindre 80 (15,75 po -18,75 po) [80mm]
* Cylindre 100 mm (16 po -19,5 po) [100mm]
* Cylindre 140 mm (17,5 po -23 po) [140mm]
 | Piètement* Base en nylon armé de verre – 26 po
* Base en nylon armé de verre Herculesde 27 po pour modèles taille forte
* 5 roulettes à doubles galets pour solsrecouverts de moquette

**Options:*** Base d’aluminium poli de 26 po [26PB]
* Roulettes chromés Accent [CAC]
* Roulettes doubles en uréthane [UC]
* Roulettes simples en nylon [SW]
* Roulettes simples en uréthane [SWU]
* Patins de 2,25 po

Options additionnelles* Pompe lombaire [AL]
* Pompe thoracique [AT]
* Pompe thoracique et pompe lombaire [ATL]
* Appui-tête réglable [AHR]
* Plages de réglage de la hauteur
* Appuie-pieds ajustable de 20 poen forme d’anneau

  |

