ergoForce™ Dossier hautMulti Tilt [eForce-HB-MT]

|  |  |
| --- | --- |
| Dossier   * Système breveté de réglage de la hauteur  du dossier sur 5 po * Dossier double courbe avec recouvrement intégral  (19 po de largeur x 26 po de hauteur) * Résistant aux perforations et à l’abrasion : recouvrement ergoCentric+Guard sur la partie inférieure du dossier  (sur 5 po à partir du bas du dossier)   Accoudoirs   * [Cliquez ici](http://www.ergocentric.com/fr/resource/accoudoirs) pour voir les options   Assise   * Mousse de polyuréthane double densité * Structure en bois dur à 8 plis * Dimensions de l’assise  (20 po de largeur x 19 po de profondeur) * Résistant aux perforations et à l’abrasion :  solution ergoCentric+Guard sur la partie inférieure  du dossier (sur 5 po à partir du bas du dossier)   Méchanisme Multi Tilt   * Mécanisme type « flottant sans intervalle » * Réglage de l’angle du dossier * Réglage de la tension du ressort du flottant * Verrouillage de la bascule avant * Réglage de la profondeur du siège (2,5 po)   Réglage de la hauteur du siège   * 125 mm Pneumatic Lift (16,5 po – 21,5 po)   **Options:**   * Cylindre 80 (15,75 po -18,75 po) [80mm] * Cylindre 100 mm (16 po -19,5 po) [100mm] * Cylindre 140 mm (17,5 po -23 po) [140mm] | Piètement   * Base en nylon armé de verre – 26 po * Base en nylon armé de verre Hercules de 27 po pour modèles taille forte * 5 roulettes à doubles galets pour sols recouverts de moquette   **Options:**   * Base d’aluminium poli de 26 po [26PB] * Roulettes chromés Accent [CAC] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Roulettes simples en nylon [SW] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Patins de 2,25 po   Options additionnelles   * Pompe lombaire [AL] * Pompe thoracique [AT] * Pompe thoracique et pompe lombaire [ATL] * Appui-tête réglable [AHR] * Plages de réglage de la hauteur * Appuie-pieds ajustable de 20 po en forme d’anneau |

