geoCentricMC

|  |  |
| --- | --- |
| Knee Tilt | Dossier Haut [geo-TB-KT] |
|  | |
| Dossier:   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier anatomique entièrement rembourré (17”l x 21”h)   Accoudoirs:  **Options:**   * Bras en T réglable 4" [4ATAOT] * Bras en T réglable 3" [3ATAOT] * Accoudoir en T réglable sur 4" [SWV]   Siège:   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Siège avec coutures (20”l x 19”p) * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis   **Options:**   * Très Petit (17 ½”l x 15 ½p) [XSS] * Petit (18 ½”l x 17”p) [SS] * Format Large (22”l x 19”p) [PS] * Format Long (20”l x 21”p) [XLS] * Format Plus (22”l x 21”p) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Réglage de la hauteur du siège:   * Cylindre 125 mmLT (18” – 23”)   **Options:**   * Cylindre 80 mm (15 ¾” – 18 ¾”) [80MM] * Cylindre 100 mm (16 ”- 19 ½”) [100MM] * Cylindre 140 mm (17 ½”- 23”) [140MM]   Mécanisme Knee Tilt:   * Mécanisme type « flottant sans intervalle » * Réglage de l’angle du dossier * Réglage de la tension du ressort du flottant * Réglage de la profondeur du siège (2 ½") | Base/Patins/Roues et Roulettes:   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" * 5 Roulettes doubles en nylon   **Options:**   * Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB] * Roulettes chromés Accent [CAC] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Roulettes simples en nylon [SW] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Patins de 2 ¼” [2G]   Options Additionnelles:   * Pompe lombaire [AL] * Pompe thoracique [AT] * Pompe thoracique et pompe lombaire [ATL] * Appui-tête réglable [AHR] * Dossier support thoracique [THB]   Dimensions:  Poids emballé/volume   * 55 lbs. / 10 ¾ pi. cu. |