tCentric HybrideMC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Collection Tout Filet – Synchro Glide\* | | Noir Minuit [t-MBMESH-SG] |
| Gris Clair [t-LGMESH-SGG] |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en mailles, double courbe (19"w x 25"h)   Accoudoirs:  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de * pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siège:  Noir Minuit / Gris Clair   * Coussin avec technologie Airless * Siège en filet avec structure en nylon rempli de fibre de verre à 30% (21”w x 18 ½”d)   **Options:**  *Noir Minuit [MB] / Gris Clair [G]*   * Siège en filet, Petit (20”l x 16 ½”p) [TMBMSS / TLGMSS] * Siège en filet, Format Long (21”l x 20 ½”p) [TMBMXLS / TLGMXLS]   Mécanisme Synchro Glide:  Noir Minuit / Gris Clair   * Réglage de la profondeur du siège (1 ¾") * Réglage de la tension du ressort du flottant * Flottant sans intervale * Réglage du dossier indépendant * Verrouillage de la bascule du siège * Synchronisation: rapport 2:1   Réglage de la hauteur du siège: Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125mm (18 ¾" – 23 ½")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindre 70mm (18 ¼” – 21”) [70MM/G70MM] * Cylindre 80mm (19”-22”) [80MM/G80MM] * Cylindre 100mm (19 ½”-23 ¼”) [100MM/G100MM * Cylindre 140mm (20 ¾”-26 ¼”) [140MM/G140MM]   *Chromé*   * Cylindre 100 mm Chromé (19 ½”-23 ¼”) [100MMCH] * Cylindre 125 mm Chromé (19 ¾”-24 ½”) [125MMCH] * Cylindre 140 mm Chromé (20 ¾”-26 ¼”) [140MMCH] | Base/Patins/Roues et Roulettes:  Noir Minuit / Gris Clair   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**   * Roulettes Chromés Accent [CAC] * Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB] * Roulettes en uréthane 2 [UC2]   Options Additionnelles:  Noir Minuit / Gris Clair [G]   * tCentric Support lombaire [TLS / TLSG] * tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL / TLSALG] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR / AHRG]   Dimensions:   * Poids emballé / volume: 46.4 lbs. / 11,7 pi. cu.   Matériaux:  L’assise et le dossier du fauteuil tCentric Hybride sont tous deux faits de mailles élastomères et de fils de trame en polyester perméables à l’air, à la chaleur corporelle et à la moiteur. Une fois étiré, ce matériau possède une excellente capacité structural et une résistance incomparable, affichant une perte de portance de moins de 5% lors des essais réalisés selon les normes de la BIFMA.  Pour nettoyer, utilisez des détergents ménagers ou hospitaliers doux.  \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. | |