airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Salle de conférence\* | Noir Minuit [air2-BR / air2S-BR] |
| Gris Clair [air2-BRG / air2S-BRG] |
|  | |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en plastique avec espace d’aération [air2] * Dossier solide [air2S] * Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération * Dossier anatomique rembourré (19"l x 24"h)   Accoudoirs:  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL/TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de * pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siège:   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p) * Siège avec coutures   **Options:**   * Très Petit (17 ½”l x 15 ½”p) [XSS] * Petit (18 ½”l x 17”p) [SS] * Format Large (22”l x 19”p) [PS] * Format Long (20”l x 21”p) [XLS] * Format Plus (22”l x 21”p) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Réglage de la hauteur du siège Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125mm (16" – 21")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindre 80 mm (Seulement disponible avec base en nylon | * renforcée de fibre de verre de 26") (15” – 18”) [80MM/G80MM] * Cylindre 100 mm (15 ½”-19”) [100MM/G100MM] * Cylindre 140 mm (17”-22 ½”) [140mm/G140MM]   Mécanisme salle de conference:  Noir Minuit / Gris Clair   * Mécanisme flottant verrouillable * Hauteur du siège * Réglage de la tension du ressort du flottant n   Base/Patins/Roues et Roulettes:  Noir Minuit   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis   Gris Clair   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair*   * Base d’aluminium poli de 26" [26PB] * Roulettes Chromés Accent [CAC] * Roulettes en uréthane [UC]   *Noir Minuit*   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB] * Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]   Dimensions:  Poids emballé/volume   * 56 lbs. / 11,7 pi. cu.   \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible |