airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Salle de conférence\* | Noir Minuit [air2-BR / air2S-BR] |
| Gris Clair [air2-BRG / air2S-BRG] |
|  |
| Dossier:Noir Minuit / Gris Clair* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en plastique avec espace d’aération [air2]
* Dossier solide [air2S]
* Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération
* Dossier anatomique rembourré (19"l x 24"h)

Accoudoirs: Noir Minuit / Gris Clair [G] **Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL/TCLG]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de
* pivotement [TC360 / TC360G]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]

Siège:* Mousse polyuréthane moulée deux densités
* Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p)
* Siège avec coutures

**Options:*** Très Petit (17 ½”l x 15 ½”p) [XSS]
* Petit (18 ½”l x 17”p) [SS]
* Format Large (22”l x 19”p) [PS]
* Format Long (20”l x 21”p) [XLS]
* Format Plus (22”l x 21”p) [XPS]
* Mousse mémoire [EA]
* Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF]
* Assise non personnalisée [NTS]

Réglage de la hauteur du siègeNoir Minuit / Gris Clair * Cylindre 125mm (16" – 21")

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair [G]** Cylindre 80 mm (Seulement disponible avec base en nylon
 | * renforcée de fibre de verre de 26") (15” – 18”) [80MM/G80MM]
* Cylindre 100 mm (15 ½”-19”) [100MM/G100MM]
* Cylindre 140 mm (17”-22 ½”) [140mm/G140MM]

Mécanisme salle de conference:Noir Minuit / Gris Clair * Mécanisme flottant verrouillable
* Hauteur du siège
* Réglage de la tension du ressort du flottant n

Base/Patins/Roues et Roulettes:Noir Minuit * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis

Gris Clair* 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair** Base d’aluminium poli de 26" [26PB]
* Roulettes Chromés Accent [CAC]
* Roulettes en uréthane [UC]

*Noir Minuit** Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB]
* Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]

Dimensions:Poids emballé/volume* 56 lbs. / 11,7 pi. cu.

\*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible |