airCentricMC 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multi Tilt\* | | Noir Minuit [air2-MT/air2S-MT] |
| Gris Clair [air2-MTG/air2S-MTG] |
|  | | |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en plastique avec espace d’aération [2] * Dossier solide [2S] * Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération * Dossier anatomique rembourré (19"w x 24"h)   Accoudoirs:  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de * pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siège: Noir Minuit / Gris Clair   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p) * Siège avec coutures   **Options:**   * Très Petit (17 ½”w x 15 ½”d) [XSS] * Petit (18 ½”w x 17”d) [SS] * Format Large (22”w x 19”d) [PS] * Format Long (20”w x 21”d) [XLS] * Format Plus (22”w x 21”d) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Réglage de la hauteur du siège: Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125 mm (16" – 21 ½")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindre 80 mm Pneumatic Lift (Seulement disponible avec base en nylon renforcée de fibre de verre de 26") (15 ¾”-18 ¾”) [80MM/G80MM] * Cylindre 100 mm (16”-19 ½”) [100MM/G100MM] * Cylindre 140 mm (17 ½”-23”) [140MM/G140MM] | Mécanisme Multi Tilt:  Noir Minuit / Gris Clair   * Infinite Lock Free Float * Back Angle Adjustment * Adjustable Spring Tension * Infinite Forward Tilt Lock Out * 2 ½” Depth Adjustable Seat Slider   Base/Patins/Roues et Roulettes:  Noir Minuit   * 25" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pout tapis   Gris Clair   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair*   * Base d’aluminium poli de 26" [26PB] * Roulettes Chromés Accent [CAC] * Roulettes simples en nylon [SW] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Patins de 2 ¼” [2G]   *Noir Minuit*   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB] * Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]   Additionnelles Options:  Noir Minuit / Gris Clair [G]   * Pompe lombaire [AL/ALG] * Pompe thoracique [AT/ATG] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR/AHRG] * 24 Hour Multi Tile Mechanism [24MT] *(Noir Minuit)*   Dimensions:  Poids emballé / volume   * 56 lbs. / 11,7 pi. cu.   \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. | |