airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Multi Tilt\* | Noir Minuit [air2-MT/air2S-MT] |
| Gris Clair [air2-MTG/air2S-MTG] |
|  |
| Dossier:Noir Minuit / Gris Clair* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en plastique avec espace d’aération [2]
* Dossier solide [2S]
* Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération
* Dossier anatomique rembourré (19"w x 24"h)

Accoudoirs: Noir Minuit / Gris Clair [G] **Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de
* pivotement [TC360 / TC360G]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]

Siège:Noir Minuit / Gris Clair * Mousse polyuréthane moulée deux densités
* Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p)
* Siège avec coutures

**Options:*** Très Petit (17 ½”w x 15 ½”d) [XSS]
* Petit (18 ½”w x 17”d) [SS]
* Format Large (22”w x 19”d) [PS]
* Format Long (20”w x 21”d) [XLS]
* Format Plus (22”w x 21”d) [XPS]
* Mousse mémoire [EA]
* Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF]
* Assise non personnalisée [NTS]

Réglage de la hauteur du siège:Noir Minuit / Gris Clair* Cylindre 125 mm (16" – 21 ½")

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair [G]** Cylindre 80 mm Pneumatic Lift (Seulement disponible avec base en nylon renforcée de fibre de verre de 26") (15 ¾”-18 ¾”) [80MM/G80MM]
* Cylindre 100 mm (16”-19 ½”) [100MM/G100MM]
* Cylindre 140 mm (17 ½”-23”) [140MM/G140MM]
 | Mécanisme Multi Tilt:Noir Minuit / Gris Clair * Infinite Lock Free Float
* Back Angle Adjustment
* Adjustable Spring Tension
* Infinite Forward Tilt Lock Out
* 2 ½” Depth Adjustable Seat Slider

Base/Patins/Roues et Roulettes:Noir Minuit * 25" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pout tapis

Gris Clair * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair* * Base d’aluminium poli de 26" [26PB]
* Roulettes Chromés Accent [CAC]
* Roulettes simples en nylon [SW]
* Roulettes simples en uréthane [SWU]
* Roulettes doubles en uréthane [UC]
* Patins de 2 ¼” [2G]

*Noir Minuit* * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB]
* Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]

Additionnelles Options:Noir Minuit / Gris Clair [G] * Pompe lombaire [AL/ALG]
* Pompe thoracique [AT/ATG]
* Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR/AHRG]
* 24 Hour Multi Tile Mechanism [24MT] *(Noir Minuit)*

Dimensions:Poids emballé / volume * 56 lbs. / 11,7 pi. cu.

\*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. |