airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Synchro Glide\* | Noir Minuit [air2-SG/air2S-SG] |
| Gris Clair [air2-SGG/air2S-SGG] |
|  | |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en plastique avec espace d’aération [air2] * Dossier solide [air2S] * Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération * Dossier anatomique rembourré (19"l x 24"h)   Accoudoirs:  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siège:   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p) * Siège avec coutures   **Options:**   * Très Petit (17 ½”l x 15 ½”p) [XSS] * Petit (18 ½”l x 17”p) [SS] * Format Large (22”l x 19”p) [PS] * Format Long (20”l x 21”p) [XLS] * Format Plus (22”l x 21”p) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Réglage de la hauteur du siege: Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125 mm (18" – 23")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindre 80 mm (Seulement disponible avec base en nylon renforcée de fibre de verre de 26") (17 ¼”-20 ¼”) [80MM/G80MM] * Cylindre 100 mm (17 ½”-21”) [100MM/G100MM] * Cylindre 140 mm (19”-24 ½”) [140MM/G140MM] | Mécanisme Synchro Glide:  Noir Minuit / Gris Clair   * Verrouillage de la bascule du siège * Flottant sans interval * Réglage du dossier indépendant * Synchronisation : rapport 2:1 * Réglage de la tension du resort du flottant * Réglage de la profondeur du siège (2 ½")   Base/Patins/Roues et Roulettes:  Noir Minuit   * HP 25" de diamètre, verre renforcé * 5 Roulettes doubles en nylon   Gris Clair   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair*   * Base d’aluminium poli de 26" [26PB] * Roulettes chromés Accent [CAC] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Roulettes simples en nylon [SW] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Patins de 2 ¼” [2G]   *Noir Minuit*   * Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB] * Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]   Options Additionnelles:  Noir Minuit / Gris Clair [G]   * Pompe lombaire [AL/ALG] * Pompe thoracique [AT/ATG] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR/AHRG]   Dimensions:  Poids emballé/volume   * 56 lbs. / 11.7 pi. cu.   \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. |