airCentricMC 2

|  |  |
| --- | --- |
| Synchro Glide\* | Noir Minuit [air2-SG/air2S-SG] |
| Gris Clair [air2-SGG/air2S-SGG] |
|  |
| Dossier:Noir Minuit / Gris Clair* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en plastique avec espace d’aération [air2]
* Dossier solide [air2S]
* Procédé unique de mousse moulée et structure avec aération
* Dossier anatomique rembourré (19"l x 24"h)

Accoudoirs: Noir Minuit / Gris Clair [G] **Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de pivotement [TC360 / TC360G]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]

Siège:* Mousse polyuréthane moulée deux densités
* Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis (20”l x 19”p)
* Siège avec coutures

**Options:*** Très Petit (17 ½”l x 15 ½”p) [XSS]
* Petit (18 ½”l x 17”p) [SS]
* Format Large (22”l x 19”p) [PS]
* Format Long (20”l x 21”p) [XLS]
* Format Plus (22”l x 21”p) [XPS]
* Mousse mémoire [EA]
* Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF]
* Assise non personnalisée [NTS]

Réglage de la hauteur du siege:Noir Minuit / Gris Clair* Cylindre 125 mm (18" – 23")

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair [G]** Cylindre 80 mm (Seulement disponible avec base en nylon renforcée de fibre de verre de 26") (17 ¼”-20 ¼”) [80MM/G80MM]
* Cylindre 100 mm (17 ½”-21”) [100MM/G100MM]
* Cylindre 140 mm (19”-24 ½”) [140MM/G140MM]
 | Mécanisme Synchro Glide:Noir Minuit / Gris Clair* Verrouillage de la bascule du siège
* Flottant sans interval
* Réglage du dossier indépendant
* Synchronisation : rapport 2:1
* Réglage de la tension du resort du flottant
* Réglage de la profondeur du siège (2 ½")

Base/Patins/Roues et Roulettes:Noir Minuit * HP 25" de diamètre, verre renforcé
* 5 Roulettes doubles en nylon

Gris Clair* Base en nylon renforcée de fibre verre de 26"
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair** Base d’aluminium poli de 26" [26PB]
* Roulettes chromés Accent [CAC]
* Roulettes doubles en uréthane [UC]
* Roulettes simples en nylon [SW]
* Roulettes simples en uréthane [SWU]
* Patins de 2 ¼” [2G]

*Noir Minuit** Base en nylon renforcée de fibre verre de 26" [26NB]
* Base en nylon moyen profil renforcée de fibre verre de 26" [26MP]

Options Additionnelles:Noir Minuit / Gris Clair [G]* Pompe lombaire [AL/ALG]
* Pompe thoracique [AT/ATG]
* Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR/AHRG]

Dimensions:Poids emballé/volume* 56 lbs. / 11.7 pi. cu.

\*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. |