tCentric HybrideMC

|  |  |
| --- | --- |
| Accent | Noir Minuit [t-ACCENT] |
| Dossier:* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en mailles, double courbe (19"l x 25"h)

Accoudoirs:**Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de pivotement [TC360]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360]

Siège:* Mousse polyuréthane moulée deux densités
* Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis
* Siège avec coutures (20”w x 19”d)

**Options:*** Très Petit (17 ½”w x 15 ½”d) [XSS]
* Petit (18 ½”w x 17”d) [SS]
* Format Large (22”w x 19”d) [PS]
* Format Long (20”w x 21”d) [XLS]
* Format Plus (22”w x 21”d) [XPS]
* Mousse mémoire [EA]
* Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF]
* Assise non personnalisée [NTS]

Mécanisme Accent:* Mécanisme type « flottant sans intervalle »
* Hauteur du siège
* Réglage de la tension du ressort du flottant

Réglage de la hauteur du siege:* Cylindre 125mmLT (19" – 24")

**Options:*** Cylindre 80mm (18” – 21”) [80MM]
* Cylindre 100mm (18 ¼” – 21 ¾”) [100MM]
* Cylindre 140mm (20”-25 ½”) [140MM]
* Cylindre 100 mm Chromé (18”-21”) [100MMCH]
* Cylindre 125 mm Chromé (18 ¼”-21 ¾”) [125MMCH]
* Cylindre 140 mm Chromé (20”-25 ½”) [140MMCH]
 | Base/Patins/Roues et roulettes:* 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2

**Options:*** Roulettes chromés Accent [CAC]
* Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB]
* Roulettes en uréthane 2 [UC2]

Options Additionnelles:* tCentric Support lombaire [TLS]
* tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL]
* Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR]

Dimensions:* Poids emballé / volume: 56 lbs. / 11,7 pi cu
 |