tCentric HybrideMC

|  |  |
| --- | --- |
| Accent | Noir Minuit [t-ACCENT] |
| Dossier:   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en mailles, double courbe (19"l x 25"h)   Accoudoirs:  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de pivotement [TC360] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360]   Siège:   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis * Siège avec coutures (20”w x 19”d)   **Options:**   * Très Petit (17 ½”w x 15 ½”d) [XSS] * Petit (18 ½”w x 17”d) [SS] * Format Large (22”w x 19”d) [PS] * Format Long (20”w x 21”d) [XLS] * Format Plus (22”w x 21”d) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Mécanisme Accent:   * Mécanisme type « flottant sans intervalle » * Hauteur du siège * Réglage de la tension du ressort du flottant   Réglage de la hauteur du siege:   * Cylindre 125mmLT (19" – 24")   **Options:**   * Cylindre 80mm (18” – 21”) [80MM] * Cylindre 100mm (18 ¼” – 21 ¾”) [100MM] * Cylindre 140mm (20”-25 ½”) [140MM] * Cylindre 100 mm Chromé (18”-21”) [100MMCH] * Cylindre 125 mm Chromé (18 ¼”-21 ¾”) [125MMCH] * Cylindre 140 mm Chromé (20”-25 ½”) [140MMCH] | Base/Patins/Roues et roulettes:   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**   * Roulettes chromés Accent [CAC] * Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB] * Roulettes en uréthane 2 [UC2]   Options Additionnelles:   * tCentric Support lombaire [TLS] * tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR]   Dimensions:   * Poids emballé / volume: 56 lbs. / 11,7 pi cu |