tCentric HybrideMC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Collection Tout Filet - Hauteur comptoir\* | | Noir Minuit [t-MBMESH-CH] |
| Gris Clair [t-LGMESH-CHG] |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier en mailles, double courbe (19"l x 25"h)   Accoudoirs:  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de * pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siege: Noir Minuit / Gris Clair   * Coussin avec technologie Airless * Siège en filet avec structure en nylon rempli de fibre de verre à 30% (21”w x 18 ½”d)   **Options:**  *Noir Minuit [MB] / Gris Clair [G]*   * Siège en filet, Petit (20”l x 16 ½”p) [TMBMSS / TLGMSS] * Siège en filet, Format Long (21”l x 20 ½”p) [TMBMXLS / TLGMXLS]   Mécanisme hauteur comptoir:  Noir Minuit / Gris Clair   * Réglage du dossier indépendant * Siège angle adjustment * Hauteur du siège   **Options:**  *Noir Minuit*   * Mécanisme Multi-Tilt modifié (Glissière du siège, réglage de la * hauteur et de l'angle du dos uniquement) [MT] * Mécanisme tâche unique 2 [DT2]   Réglage de la hauteur du siège: Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125 mm (24 ¾" - 32")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindre 157 mm (24 ¾” – 32”) [157MM/G157MM] * Cylindre 267 mm (27”-37”) [267MM/G267MM] | Base/Patins/Roues et roulettes:   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre *(Noir Minuit / Gris Clair)* * Cadre en aluminium, Réglable en hauteur (Diamètre extérieur 20”, base de 1,75” d’épaisseur) * Patins de 1 ¼"   **Options:**   * Roulettes auto-blocantes [LON] * Roulettes auto-déblocantes [LOF] * Roulettes doubles en uréthane [UC] * Roulettes doubles en nylon [NC] * Roulettes simples en uréthane [SWU] * Roulettes simples en nylon [SW] * Patins de 2 ¼"   Options Additionnelles:  Noir Minuit / Gris Clair [G]   * tCentric Support lombaire [TLS / TLSG] * tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL / TLSALG] * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR / AHRG]   Dimensions:  Poids emballé / volume: 56 lbs / 6,7 pi. cu.  Matériaux:  L’assise et le dossier du fauteuil tCentric Hybride sont tous deux faits de mailles élastomères et de fils de trame en polyester perméables à l’air, à la chaleur corporelle et à la moiteur. Une fois étiré, ce matériau possède une excellente capacité structural et une résistance incomparable, affichant une perte de portance de moins de 5% lors des essais réalisés selon les normes de la BIFMAs.  Pour nettoyer, utilisez des détergents ménagers ou hospitaliers doux.  \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. | |