tCentric HybrideMC

|  |  |
| --- | --- |
| Collection Tout Filet - Hauteur comptoir\* | Noir Minuit [t-MBMESH-CH] |
| Gris Clair [t-LGMESH-CHG] |
| Dossier:Noir Minuit / Gris Clair* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en mailles, double courbe (19"l x 25"h)

Accoudoirs: Noir Minuit / Gris Clair [G]**Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de
* pivotement [TC360 / TC360G]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]

Siege:Noir Minuit / Gris Clair* Coussin avec technologie Airless
* Siège en filet avec structure en nylon rempli de fibre de verre à 30% (21”w x 18 ½”d)

**Options:***Noir Minuit [MB] / Gris Clair [G]** Siège en filet, Petit (20”l x 16 ½”p) [TMBMSS / TLGMSS]
* Siège en filet, Format Long (21”l x 20 ½”p) [TMBMXLS / TLGMXLS]

Mécanisme hauteur comptoir:Noir Minuit / Gris Clair* Réglage du dossier indépendant
* Siège angle adjustment
* Hauteur du siège

**Options:***Noir Minuit* * Mécanisme Multi-Tilt modifié (Glissière du siège, réglage de la
* hauteur et de l'angle du dos uniquement) [MT]
* Mécanisme tâche unique 2 [DT2]

Réglage de la hauteur du siège:Noir Minuit / Gris Clair * Cylindre 125 mm (24 ¾" - 32")

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair [G]** Cylindre 157 mm (24 ¾” – 32”) [157MM/G157MM]
* Cylindre 267 mm (27”-37”) [267MM/G267MM]
 | Base/Patins/Roues et roulettes:* 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre *(Noir Minuit / Gris Clair)*
* Cadre en aluminium, Réglable en hauteur (Diamètre extérieur 20”, base de 1,75” d’épaisseur)
* Patins de 1 ¼"

**Options:*** Roulettes auto-blocantes [LON]
* Roulettes auto-déblocantes [LOF]
* Roulettes doubles en uréthane [UC]
* Roulettes doubles en nylon [NC]
* Roulettes simples en uréthane [SWU]
* Roulettes simples en nylon [SW]
* Patins de 2 ¼"

Options Additionnelles: Noir Minuit / Gris Clair [G]* tCentric Support lombaire [TLS / TLSG]
* tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL / TLSALG]
* Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR / AHRG]

Dimensions:Poids emballé / volume: 56 lbs / 6,7 pi. cu.Matériaux:L’assise et le dossier du fauteuil tCentric Hybride sont tous deux faits de mailles élastomères et de fils de trame en polyester perméables à l’air, à la chaleur corporelle et à la moiteur. Une fois étiré, ce matériau possède une excellente capacité structural et une résistance incomparable, affichant une perte de portance de moins de 5% lors des essais réalisés selon les normes de la BIFMAs.Pour nettoyer, utilisez des détergents ménagers ou hospitaliers doux.\*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. |