tCentric HybrideMC

|  |  |
| --- | --- |
| Collection Tout Filet – Synchro Glide\* | Noir Minuit [t-MBMESH-SG] |
| Gris Clair [t-LGMESH-SGG] |
| Dossier:Noir Minuit / Gris Clair* Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5"
* Dossier en mailles, double courbe (19"w x 25"h)

Accoudoirs: Noir Minuit / Gris Clair [G]**Options:*** Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de
* pivotement [TC360 / TC360G]
* Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]

Siège:Noir Minuit / Gris Clair* Coussin avec technologie Airless
* Siège en filet avec structure en nylon rempli de fibre de verre à 30% (21”w x 18 ½”d)

**Options:***Noir Minuit [MB] / Gris Clair [G]** Siège en filet, Petit (20”l x 16 ½”p) [TMBMSS / TLGMSS]
* Siège en filet, Format Long (21”l x 20 ½”p) [TMBMXLS / TLGMXLS]

Mécanisme Synchro Glide:Noir Minuit / Gris Clair * Réglage de la profondeur du siège (1 ¾")
* Réglage de la tension du ressort du flottant
* Flottant sans intervale
* Réglage du dossier indépendant
* Verrouillage de la bascule du siège
* Synchronisation: rapport 2:1

Réglage de la hauteur du siège:Noir Minuit / Gris Clair* Cylindre 125mm (18 ¾" – 23 ½")

**Options:***Noir Minuit / Gris Clair [G]** Cylindre 70mm (18 ¼” – 21”) [70MM/G70MM]
* Cylindre 80mm (19”-22”) [80MM/G80MM]
* Cylindre 100mm (19 ½”-23 ¼”) [100MM/G100MM
* Cylindre 140mm (20 ¾”-26 ¼”) [140MM/G140MM]

*Chromé** Cylindre 100 mm Chromé (19 ½”-23 ¼”) [100MMCH]
* Cylindre 125 mm Chromé (19 ¾”-24 ½”) [125MMCH]
* Cylindre 140 mm Chromé (20 ¾”-26 ¼”) [140MMCH]
 | Base/Patins/Roues et Roulettes:Noir Minuit / Gris Clair * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre
* 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2

**Options:*** Roulettes Chromés Accent [CAC]
* Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB]
* Roulettes en uréthane 2 [UC2]

Options Additionnelles: Noir Minuit / Gris Clair [G]* tCentric Support lombaire [TLS / TLSG]
* tCentric Support lombaire avec pompe lombaire [TLSAL / TLSALG]
* Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR / AHRG]

Dimensions:* Poids emballé / volume: 46.4 lbs. / 11,7 pi. cu.

Matériaux:L’assise et le dossier du fauteuil tCentric Hybride sont tous deux faits de mailles élastomères et de fils de trame en polyester perméables à l’air, à la chaleur corporelle et à la moiteur. Une fois étiré, ce matériau possède une excellente capacité structural et une résistance incomparable, affichant une perte de portance de moins de 5% lors des essais réalisés selon les normes de la BIFMA.Pour nettoyer, utilisez des détergents ménagers ou hospitaliers doux. \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. |