tCentric HybrideMC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dossier Rembourré - Synchro Glide\* | | Noir Minuit [t-MBUP-SG] |
| Gris Clair [t-LGUP-SGG] |
| Dossier:  Noir Minuit / Gris Clair   * Dossier avant rembourré à double courbure * Système d’ajustement de la hauteur breveté sur 5" * Dossier solide * tCentric Support lombaire avec pompe lombaire   Accoudoirs :  Noir Minuit / Gris Clair [G]  **Options:**   * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et latéral [TCL / TCLG] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur et de * pivotement [TC360 / TC360G] * Accoudoir tCentric à réglages de hauteur, de pivotement et latéral [TCL360 / TCL360G]   Siège :  Noir Minuit / Gris Clair   * Mousse polyuréthane moulée deux densités * Structure contre-plaqué, bois franc 8 plis * Siège avec coutures (20”w x 19”d)   **Options:**   * Très Petit (17 ½”w x 15 ½”d) [XSS] * Petit (18 ½”w x 17”d) [SS] * Format Large (22”w x 19”d) [PS] * Format Long (20”w x 21”d) [XLS] * Format Plus (22”w x 21”d) [XPS] * Mousse mémoire [EA] * Mousse triple densité (ajoute ¼" à la profondeur et largeur du siège) [TDF] * Assise non personnalisée [NTS]   Mécanisme Synchro Glide:  Noir Minuit / Gris Clair   * Verrouillage de la bascule du siège * Flottant sans intervale * Réglage du dossier indépendant * Synchronisation : rapport 2 :1 * Réglage de la tension du ressort du flottant * Réglage de la profondeur du siège (1 ½") | Réglage de la hauteur du siège:  Noir Minuit / Gris Clair   * Cylindre 125mmLT (17 ½" – 22 ¼")   **Options:**  *Noir Minuit / Gris Clair [G]*   * Cylindree 70 mm (17” - 19 ¾”) [70MM/G70MM] * Cylindre 80 mm (17 ¾”-20 ¾”) [80MM/G80MM] * Cylindre 100 mm (18 ½”-22”) [100MM/G100MM] * Cylindre 140 mm (19 ½”-25”) [140MM/G140MM]   *Chromé*   * Cylindre 100 mm Chromé (18 ½”-22”) [100MMCH] * Cylindre 125 mm Chromé (18 ½”-23 ¼”) [125MMCH] * Cylindre 140 mm Chromé (19 ½”-25”) [140MMCH]   Base/Patins/Roues et Roulettes:  Noir Minuit / Gris Clair   * 26" Base à profil moyen en nylon renforcé de verre * 5 roulettes doubles en nylon pour tapis 2   **Options:**   * Roulettes Chromés Accent [CAC] * Base de 26" en aluminium poli à profil moyen [PMB] * Roulettes en uréthane 2 [UC2]   Additionnelles Options:  Noir Minuit / Gris Clair [G]   * Appui-tête réglable recouvrement façon tailleur [AHR / AHRG]   Dimensions:   * Poids emballé / volume:   56 lbs. / 11,7 pi. cu.    \*Combiner les éléments des fauteuils Noir Minuit et Gris Clair n'est pas une option disponible. | |